Bauanleitung allgemein

Stahl Allendorf

|  |  |
| --- | --- |
| **Reihenfolge** der Arbeitsschritte ist grundsätzlich:   1. Falzen,   2. Ausschneiden,   3. Falten   4. Kleben  Beim Falzen kommt es auf besondere Genauigkeit an d.h. genau auf der gestrichelten Linie falzen. Da die meisten Falzlinien gerade sind, sollte auf jeden Fall mit einem Lineal gearbeitet werden. | falzen |

Auf manchen Flächen sind die Falzkanten nicht gestrichelt zu sehen, sondern nur an den Rändern, die abgeschnitten werden. Hier verbindet man die beiden mit dem Falzlineal und zieht mit dem Falzwerkzeug über die ganze Fläche.

Das Ausschneiden erfolgt möglichst genau auf der durchgezeichneten Linie. Es sollten keine weißen Ränder zu sehen sein.

Der erfahrene Bastler weiß, wo er größere Laschen ausschneidet. Dies bringt zwar einen etwas größeren Verbrauch an Klebstoff, aber auch bessere Stabilität.

Grundsätzlich gilt beim Zusammenbau: Erst die Wände zusammenkleben und an die anderen Gebäudeteile anbringen, dann erst das Dach.

Als Klebstoffe eignen sich PONAL oder UHU. Im Allgemeinen folge man den Ziffern.

**Linien und ihre Bedeutung**.

|  |  |
| --- | --- |
| Linien-3 | ausschneiden  falzen  an dieser Linie liegt ein Teil an  Die mit einem X am Anfang und Ende gekennzeichneten müssen in der anderen Richtung geknickt werden. Dazu kann man mit einer Stecknadel Anfang und Ende der Linie einstechen, damit die Eckpunkte zum Falzen auf der Rückseite sieht  dieses Teil muss ausgeschnitten werden |

**Zum Ausdrucken der Bögen eignet sich 120-er Papier** **(120 g/m2)**